# 

# INVITATION FOR BIDS

IFB No:  *MAR-SFI-2021-30451*

Date: June 14, 2021

The International Organization for Migration **(IOM)** is an intergovernmental organization established in 1951 and is committed to the principle that humane and orderly migration benefits both migrants and society.

In the framework of *Shelter rehabilitation in Marib and Taiz IDP sites,* the IOM Bids Evaluation and Awards Committee (“BEAC”) now invites interested Bidders to submit “Bid” for the supply and delivery of *Procurement of 3000 Shelter Rehabilitation Package in multiple IDP sites in Marib, Mokha, and South Taiz*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Item Description** | **Quantity** | **Unit** | **Pics** |
| ***Samples or catalog should be submitted with bid***  ***Delivery Location: 2500 Kits at IOM WH in Marib***  ***500 Kit - identified location by IOM in South Taiz*** | | | |  |
| *1* | **Utility Knife**: Size: 100 x 18 x 0.5 mm (length x width x  thickness). (±0.06 mm in thickness). Type: Steel series of good quality.  Handle: Plastic  مشرط  الحجم: 100 \* 18 \* 0.5 مم  نوع: سلسلة فولاذي  مقبض: بلاستيك | *3,000.00* | *Pcs* |  |
| *2* | **Pickaxe**: Iron head with two. pointy edge. Size: 48 cm (± 3cm) for digger  (iron head) . Handle: local wooden, straight, free of cracks and caries  Handle Size: 60 cm or more. Type: flat / pick edge. The wooden handle  thicknesses must be fit with the hole of the iron head. good quality  مخرش (معول)  الرأس: رأس حديد ذو حافتين مدببتين  الحجم: 48 سم (± 3 سم) لرأس حديد حفار)  مقبض: خشبي محلي ، مستقيم ، خالي من الشقوق  حجم المقبض: 60 سم أو أكثر.  النوع: حافة مسطحة / بيك  يجب أن تتناسب سماكة المقبض الخشبي مع فتحة  رأس حديدي | *3,000.00* | *Pcs* |  |
| *3* | **Hammers** - Size: 4 inch (10cm) handle with finger grooves Head size: steel head 5.5 inch, (13.5cm) (±7 mm) Type: claw with rubber handle Head type:  metal head with finger groove (claw) to remove the nails. Mirror polished, fine polished. Hammer weight: (incl. head and handle): 0.650kg (±0.05kg) Materials: carbon steel Handle: Double color plastic coating fibber glass handle. Handle length: 33 cm (±3cm)  مطرقة  الحجم: 4 بوصة (10 سم)  حجم الرأس: رأس فولاذي 5.5 بوصة (13.5 سم) (± 7 مم)  النوع: مخلب بمقبض مطاطي  نوع الرأس: رأس معدني مع أخدود إصبع (مخلب) . مرآة مصقولة ،  وزن المطرقة: (بما في ذلك الرأس والمقبض): 0.650 كجم (± 0.05 كجم)، المواد: الكربون الصلب، مقبض: مقبض مزدوج من الألياف الزجاجية البلاستيكية. طول المقبض: 33 سم (± 3 سم) | *3,000.00* | *Pcs* |  |
| *4* | **Sisal Ropes**: Length: 30m (± 0.5m). Type: Sisal - Natural Fiber. Thickness: 10 mm (± 0.5 mm).  حبل السيزال:  الطول: 30 م  النوع: السيزال - ألياف طبيعية  السماكة: 1 سم | *3,000.00* | *Pcs* |  |
| *5* | **Saws** - Type: Stanley Type, Carpenter Handsaw, Size: 550 mm (±20mm) (22’’), blade (hard pointy teeth in two different sides) Materials: steel Stanley type Blade thickness: 0.90 mm  منشار  المقبض: من البلاستيك أو الخشب  النوع: نوع ستانلي  الحجم: 550 مم (± 20 مم) (22 بوصة) شفرة (أسنان مدببة صلبة في وجهين مختلفين)  المواد: فولاذ من نوع ستانلي  سمك النصل: 0.90 مم  (± 0.05 مم) المقبض: بلاستيك  سمك الشفرة: 1 مم +/- 0.05 مم ، محمي ضد الأكسد | *3,000.00* | *Pcs* |  |
| *6* | **Nails Box**: Length: (2.5 inches) Diameter: 2 mm Box Weight: 1 kg and the total count of nails in each box not less than 100 nails Type: Iron wires nails, galvanized with tapered head,    علبة مسامير  الطول:.2.5 هنش  القطر: 2 مم  وزن القفص: 1 كجم لكن العدد الكلي للمسامير في كل صندوق لا يقل عن 100 مسمار  مسامير من اسلاك الحديد الصلب المجلفن، | *3,000.00* | *Box* |  |
| *7* | **Timber, Batten - Wooden Poles for Wall or Roof** : Supply and delivery of wooden poles with the following Specifications: Dimensions: 7.5 cm x 7.5  cm x 300 cm free of cracks, heavy, good quality. Quality: Straight, Free from warp twists cracks and knots. Country of Origin: Sweden or Finland Moisture level: between 9% to 14%. Should not be older than 1 years old.  Colour: white or brown All work must be according to the specifications and instructions of the supervising engineer  مرابيع خشبية للجدران او السقف:  توريد مرابيع خشبية طبقا للمواصفات التالية:  - الأبعاد: 7.5 × 7.5 × 300 سم -  - الجودة: مستقيمة خالية من الاعوجاج و الشقوق والعقد.  - بلد المنشأ: السويد أو فنلندا  - مستوى الرطوبة: من 9٪ إلى 14٪.  - أن لا يزيد عمره عن سنة واحدة.  - اللون: أبيض أو بني  - يجب ان تكون حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | *12,000* | *Pcs* |  |
| *8* | **Plate - Wooden Plate for Walls or Roof**: Supply and delivery of wooden plates with the following Specifications: Dimensions: 10 cm width x 2.5 cm depth x 300 cm length Quality: Straight, Free from warp twists cracks and  knots. Country of Origin: Sweden or Finland Moisture level: between 9% to 14%. Should not be older than 1 years old. Colour: white or brown The price includes all the necessary work which must be according to the specifications and instructions of the supervising engineer  الواح خشبية:  توريد الواح خشبية بالمواصفات التالية:  - الأبعاد ( 10× 2.5× 300 سم ) -  - الجودة: مستقيمة خالية من الاعوجاج و الشقوق والعقد.  للأرضة - بلد المنشأ: السويد أو فنلندا  - مستوى الرطوبة: من 9٪ إلى 14٪.  - أن لا يزيد عمره عن سنة واحدة.  - اللون: أبيض أو بني  - ويجب ان تكون حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | *15,000* | *Pcs* |  |
| *9* | **Iron sheets** - Iron Sheets for Roof : Supply Iron steel sheet (Zinck) as a roof cover fixed to the roof timber with ( Screw Nails, Galvanized with the flange head and nylon cap, Nails Length: (2.5 inches) according to the following  Specifications: Steel Galvanized Sheets 0.4 mm Thickness, Zinc Coated 1.0 x 6.5 m with good quality. Voids between the sheet and poles must be filled and covered with foam spray - The price includes all necessary to complete  the work, which must be according to the specifications, Drawings, and instructions of the supervising engineer  لواح معدنيه لتغطية السقف:  توريد الواح معدنيه، صاج الحديد الصلب (زنك) كغطاء سقف مثبت فوق خشب السقف عن طريق التثبيت بمسامير لولبية مجلفنة برأس شفة وغطاء نايلون ، طول المسامير (2.5 بوصة) حسب المواصفات التالية:  - الواح معدنيه مجلفنة سمك 0.4 مم ،  بابعاد 1.0 × 6.5 م بجودة جيدة.  - يجب ملء الفراغات بين الألواح والأعمدة وتغطيتها برذاذ الرغوة (فوم الفلين)  - يجب ان تكون حسب المواصفات وتعليمات المهندس | *9,000* | *Pcs* |  |
| *10* | **Separator sheet** - **Insulation sheet for Roof and Walls**: fireproof thermal insulation material double-sided embossed aluminum foil XPE (Crosslinked  Polyolefin Foam) foam for the walls and roofs of the emergency shelter with 15 mm thickness. One roll size is 20 m x 1 m (Length x width). The price includes all necessary to complete the work, which must be according to the specifications, and instructions of the supervising engineer  عازل حراري لتغطية االسقف والجدران :  توريد مواد العزل الحراري مقاومه للحريق مزدوجة من جانب الألومنيوم منقوشة XPE (رغوة بوليوليفين Crosslinked) رغوة لجدران وسقوف المأوى في حالات الطوارئ مع سمك 15 ملم. ابعاد لفة واحدة هو 20 م × 1 م (الطول × العرض).  يجب ان تكون حسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس | *9,000* | *Pcs* |  |
| *11* | **Bricks - Cement Bricks**: Supply materials and install bricks around the shelter to raise the floor level to a height of 20cm using cement bricks 20 ×20 × 40 cm sized (high automatic pressure). -The price includes all  necessary to complete the work, which must be according to the specifications, Drawings, and instructions of the supervising engineer. THIS ITEMS WILL NOT BE STORED IN THE WAREHOUSE and should be delivered to each IDPs site in coordination engineering supervisor.  طوب الاسمنتي:  توريد الطوب الاسمنتي حول المأوى لرفع مستوى الارضيه إلى ارتفاع 20cm باستخدام الطوب الأسمنت 20 × 20 × 40 سم الحجم (ارتفاع الضغط التلقائي).  - السعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل والتي يجب ان تكون حسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.  سيتم توريد الكميات بناء على الاحتياج في كل موقع للنازحين وعلى المورد ايصالها لكل موقع بالتنسيق مع المهندس المشرف. . | *162,000* | *Pcs* |  |
| *12* | **Base course Layer for the Floor:** Supply basecourse layer for the floor of the shelter with a thickness of 20 cm using a mix of soil and fine gravel free of silt, and compact the surface along with water spraying until  a levelled surface is achieved. -The price includes all necessary to complete the work, which must be according to the specifications, Drawings, and instructions of the supervising engineer,  ***THESE***  ***ITEMS WILL BE DELIVERED TO IDP SITES***  طبقة الاساس لسطح ارضية المأوى:  توريد طبقة الاساس لسطح ارضية المأوى بسماكة 20 سم باستخدام مواد مختلطة من التربة والحصى خالية من الطمي، ودمك السطح مع رش المياه حتى يتم تحقيق اعلى نسبة دمك. ويشمل العمل تجهيز سطح الارض ، والتسوية وإزالة جميع المواد غير الضرورية،  - السعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل والتي يجب ان تكون حسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف  سيتم توريد الكميات بناء على الاحتياج في كل موقع للنازحين وعلى المورد ايصالها لكل موقع بالتنسيق مع المهندس المشرف. | *15,000* | *Cube Meter* |  |
| *13* | **wheelbarrows**: locally made from galvanized iron with  capacity of 50 litter  عربة اليد:  السعة: 50 لترًا محلية الصنع من الحديد المجلفن | *3,00* | *Pcs* |  |
| *14* | **Bucket**: 5 Litters Plastic bucket with handle  دلو  دلو 5 لتر من البلاستيك مع مقبض | *3,000* | *Pcs* |  |
| *15* | **SHOVEL**: high quality iron, with smooth wooden handle, total  length between 100-110 cm  مجرفة  ذات جوده عاليه مع مقبض. الطول الكلي من 100 إلى 110 سم | *3,00* | *Pcs* |  |
| *16* | **Galvanized Washer**: Diameter: 0.75 inches (20mm) as each  box should weight 1kg , Steel galvanized Cylinder caps  ويسرات حديد :  القطر 2 هنش (20مم)  وزن القفص:1 كجم، ويسرات دائرية من أسلاك الحديد الصلب المجلفن | *3,000* | *Box* |  |
| *17* | **Flat Rubber Washer Nails (self-drilling Screws)**: (2.5 inches) Galvanized Flat Rubber Washer Nails, each box should contain as least 35 pieces of flat rubber washer | *3,000* | *Box* |  |
| *18* | **Steel Galvanized Wire**: Zinc coating Galvanized Steel Wire  not less than 0.5 mm, each family have a pack of steel wire with 3 kg  **سلك حديد مجلفن:**  **سلك حديد مجلفن مغلف بالزنك ذو قطر لايقل عن 0.5 مم** | *3,000* | *Pack* |  |

A complete set of Bidding Documents is available for issuance to Interested Bidders at

<https://ye-p-app02.azurewebsites.net/> on *13nd June 2021.*

*Interested bidders must register and submit their offers electronically along with supporting and eligibility documents.*

*Mandatory Eligibility criteria*

1. *Bidders must submit a 2% bid security of the total bid amount (can be submitted to MARIB, ADEN and SANAA IOM offices attention: PLU).*
2. *Bidders must fill the delivery schedule per week for each item( Annex A)*
3. *Awarded bidders will submit a 10% performance security*
4. *Bidders must submit a year financial statement with annual transaction of at least $500,000.*
5. *Bidder must submit samples (must be submitted to Marib IOM office)*

*The last submission date will be on June 30,2021 at 4:00pm*

Bids shall be valid for a period of *sixty calendar days (6*0 days) after submission of Bids.

The system will reject submissions after the deadline. Bids will be opened at the above address, date and time.

IOM reserves the right to accept or reject any bids, and to cancel the procurement process and reject all bids at any time prior to award of Contract, without obligation to inform the affected Bidder/s of the ground for IOM action.

Very truly yours,

BEAC Chairperson